Dąbrówka Leśna, dnia 15 października 2021 r.

**Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne**

**Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki**

Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1

64-600 Oborniki

***DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW***

Nr zamówienia: SA.270.10.2021

**WYJAŚNIENIA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: *„****Budowa zbiornika retencyjnego z przelewem powierzchniowym oraz studni przelewowo-spustowej******w rejonie oddziału 519 Nadleśnictwa Oborniki, gmina Oborniki, obręb ewidencyjny Kiszewo działka nr 10519.”***

Działając na podstawieart. 135 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; dalej: „PZP”), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

„Zgodnie z zapisami projektu część urobku z wykopów oraz zebranego humusu tj. według bilansu mas ziemnych odpowiednio 37084,6 m3 gruntu i 4060,0 m3 humusu należy zagospodarować w sposób uzgodniony z Zamawiającym i przetransportować we wskazane przez niego miejsce na odległość do 2 km od miejsca inwestycji natomiast zgodnie z przedmiarem robót dla wskazanych ilości m3 gruntu i humusu należy wycenić wywóz z rozplantowaniem w odległości do 2 km.

Prosimy o:

1. potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć wywóz do 2 km na wskazane miejsce i rozplantowanie gruntu i humusu;
2. wskazanie dokładnej lokalizacji w celu doboru rodzaju sprzętu transportowego a tym samym oszacowania kosztów transportu;
3. potwierdzenie, że urobek i humus nie będą traktowane jako odpad i Zamawiający nie będzie żądał dokumentów BDO”.

**Wyjaśnienie:**

1. Niniejszym potwierdza się, że do wyceny należy przyjąć wywóz urobku do 2 km.
2. Urobek zostanie rozplantowany na działce ewidencyjnej 10518 – oddział 518 pododdział „f”.
3. W przypadku wywozu urobku przez Wykonawcę poza teren Zamawiającego i zlecenie jego utylizacji we własnym zakresie Wykonawca podlega pod BDO i wówczas urobek staje się odpadem. W przypadku naszego zbiornika urobek traktowany jest jako grunt do ponownego wbudowania/rozplantowania na gruntach Zamawiającego, zatem nie należy go traktować jako odpad, nie podlega on pod BDO i nie wymaga się od Wykonawcy żadnych potwierdzeń utylizacji.

**Pytanie nr 2:**

„Prosimy o dopuszczenie zastosowania studni przelewowej betonowej zamiast studni HDPE”.

**Wyjaśnienie:**

Zastosowanie studni przelewowej z tworzywa było zabiegiem celowym, wskazanym przez Zamawiającego na etapie projektowania. Jest to element współgrający z tworzywowymi rurami doprowadzająco-odprowadzającymi. W przypadku stosowania studni HDPE mamy dużą łatwość w łączeniu rur z króćcami studni. Wykonawca musi zamówić taki element u producenta i przewidzieć czas realizacji zamówienia. Zmiana rozwiązań konstrukcyjnych studni wpłynęłaby na część zaplanowanych w dokumentacji robót budowlanych.

**Pytanie nr 3:**

„Prosimy o dopuszczenie zastosowania włazu żeliwnego na studni przelewowej zamiast pokrywy z blachy ryflowanej ze względu na niebezpieczeństwo kradzieży”.

**Wyjaśnienie:**

Właz żeliwny jest bardziej narażony na niebezpieczeństwo kradzieży a jest elementem droższym do dokupienia. Jest elementem cięższym wymagającym przeniesienia tego ciężaru ze ścianki studni na dodatkowe elementy wokół studni. Zaprojektowana pokrywa ma specjalny otwór rewizyjny na kłódkę, bez konieczności otwierania całego włazu dla możliwości poboru wody ze studni na cele pożarowe. Powinna zostać zamówiona u tego samego producenta co studnia tworzywowa celem prawidłowego dopasowania.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, termin składania i otwarcia ofert ani treść ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.**

Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki

Jacek Szczepanik